# TYCamport3: Class Members - Variables

### - a -

- accessMode : TY_FEATURE_INFO

### - b -

- bindComponentID : TY_FEATURE_INFO
- bindFeatureID : TY_FEATURE_INFO
- buffer : TY_IMAGE_DATA
- bufferSize : TY_FRAME_DATA

### - c -

- componentID : TY_FEATURE_INFO , TY_IMAGE_DATA

### - d -

- data : TY_CAMERA_DISTORTION

### - f -

- featureID : TY_FEATURE_INFO
- firmwareVersion : TY_DEVICE_BASE_INFO

### - h -

- hardwareVersion : TY_DEVICE_BASE_INFO
- height : TY_IMAGE_DATA

### - i -

- id : TY_DEVICE_BASE_INFO
- image : TY_FRAME_DATA
- imageIndex : TY_IMAGE_DATA
- inc : TY_FLOAT_RANGE , TY_INT_RANGE
- isValid : TY_FEATURE_INFO

### - m -

- modelName : TY_DEVICE_BASE_INFO

### - n -

- name : TY_FEATURE_INFO

### - o -

- outlier_win_sz : DepthEnhenceParameters

### - p -

- pixelFormat : TY_IMAGE_DATA

### - r -

- reserved : TY_FRAME_DATA , TY_IMAGE_DATA

### - s -

- sigma_r : DepthEnhenceParameters
- sigma_s : DepthEnhenceParameters
- size : TY_BYTEARRAY_ATTR , TY_IMAGE_DATA
- status : TY_IMAGE_DATA

### - t -

- timestamp : TY_IMAGE_DATA

### - u -

- unit_size : TY_BYTEARRAY_ATTR
- userBuffer : TY_FRAME_DATA

### - v -

- valid_size : TY_BYTEARRAY_ATTR
- validCount : TY_FRAME_DATA

### - w -

- width : TY_IMAGE_DATA
- writableAtRun : TY_FEATURE_INFO